|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****DEĞİRMEN ÖĞÜTÜCÜ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-333 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Yüksel Kaya Makina |
| Kullanım Amacı | Metal tozunun öğütülerek tane boyutunun küçültülmesi |
| Sorumlusu  | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | akarakoca@nku.edu.tr0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin monofaze fişe takıldığından emin olunur,
2. Makinenin üstünde bulunan civatalar açılarak numune tamburun içerisine boşaltılır,
3. Numuneler tambura yerleştirildikten sonra civatalar tekrar sıkılarak tambur kapatılır,
4. Tamburun dönüş sayısı ayarlanır,
5. Cihazın start tuşuna basılır ve tambur dönmeye başlar,
6. Girilen dönme sayısı tamamlanınca tambur durur,
7. İşlem bitiminde civatalar tekrar sökülerek öğütülen numuneler tamburdan çıkartılır,
8. Civatalar tekrar sıkılarak tambur kapatılır ve makinenin fişi çıkartılır.