|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU**  **ZIMPARA MAKİNESİ**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-045 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Festool/WCR 1000/ …  253.2.3/17/2013 - 253.2.3/17/2014 / 253.2.3/17/2015 - 253.2.3/17/2016 |
| Kullanım Amacı | Hasarlı parçaların düzeltilmesi için yüzeydeki boya ve astarın zımparalanması işlemleri |
| Sorumlusu | Öğr.Gör. Abdürrahim ÖNEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | aonen@nku.edu.tr  0 544 847 41 30 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın elektrik bağlantısını sağlayınız.

**2.** Cihazı güç düğmesinden çalıştırınız.

**3.** Kompresörü çalıştırınız.

**4.** Cihaza kompresörden gelen hava bağlantısını yapınız.

**5.** Zımpara diskine yapılacak işe uygun zımpara takınız.

**6.** Zımparalama işlemi bittikten sonra güç düğmesini kapatınız.

**7.** Zımparalama diskini hava ile temizleyiniz.

**8.** Cihaz hava bağlantısını sökünüz.

**9.** Kompresörü kapatınız.

**10.** Cihazı atölyede belirlenen uygun yere yerleştiriniz.