|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ**  **SİRKÜLATÖR SOĞUTUCU KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-225 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Lauda Alpha RA 8  253.3.6/13/75423 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Sirkülatör Soğutucu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [ngulsahgulenc@nku.edu.tr](mailto:ngulsahgulenc@nku.edu.tr),  oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın fişini takınız.

**2.** Cihazı üst ön panelinde bulunan açma butonuna basarak açınız.

**3.** Numuneyi kapağı açarak iç kısma yerleştiriniz.

**4.** Ön panelde bulunan Temp. ve Timedüğmelerinden aşağı/yukarı oklar yardımıyla gerekli ayarlamaları yapınız. ( Çalışma sıcaklığı aralığı -25 ila 100 0C’dir. )

**5.** Start düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

**6.** İşlem tamamlandıktan sonra numuneyi çıkarınız.

**7.** Cihazı üst ön panelde bulunan kapama butonuna basarak kapatınız.

**8.** Cihazın fişten çıkarınız.