|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ****AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI****UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAC CİHAZI TEMİZLİK VE BAKIM FORMU** | Doküman No: | EYS-FRM-249 |
| Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 2 |

|  |
| --- |
| **TARİH:** …………………………………………………………. |
|   | **GÖREV** | **1. hafta** | **2. hafta** | **3. hafta** | **4. hafta** | **5. hafta** |
| **HAFTALIK BAKIM** | 1.Atık Tankını temizleyin  |   |   |   |   |   |
| 2.Filtreyi temizleyin  |   |   |   |   |   |
| 3.Adaptör kapağını temizleyin  |   |   |   |   |   |
| 4.Dışyüzey temizliği  |   |   |   |   |   |
| 5.Bölmeyi temizleyin  |   |   |   |   |   |
| 6.Yağ pompasını kontrol edin  |   |   |   |   |   |
| 7.Su pompasını kontrol edin  |   |   |   |   |   |
| 8.Adaptörleri kontrol edin  |   |   |   |   |   |
| 9.Güvenlik yüzüğünü kontrol edin  |   |   |   |   |   |
| **AYLIK BAKIM** | 10.Su tankını temizleyin  |   |
| 11.Filtreyi değiştirin  |   |
| **YILLIK BAKIM yada 2500 işlemden sonra**  | 12.Adaptördeki O-ringleri değiştirin  |   |
| 13.Filtre yuvasında O-ringi değiştirin  |   |
| 14.Alttaki O-ringleri değiştirin |   |
| 15.Kapak contasını değiştirin  |   |
| 16.Yağ tankını temizleyin  |   |
| 17.Supaptaki o-ringleri değiştirin  |   |
| 18.Supap contalarını değiştirin  |   |
| 19.Her adaptör altındaki contaları değiştirin  |   |
| 20.Kapak altındaki o-ringleri değiştirin |   |
| \* Yukarıdaki cetvel günde 10 tam işlem yapıldığı düşünülerek hazırlanmıştır. Eğer Dac Universal’i daha sık kullanıyorsanız ona göre yukarıdaki cetveli ayarlayın.  |
| Tabloda bakım ve temizliğin hangi sıklıkta yapılması gerektiği gösteriliyor.  |
| 12-20. maddelerde belirtilen yıllık bakımları sadece teknik ekip yapabilir.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TEMİZLİK VE BAKIMI YAPAN SORUMLU** |
| **ADI-SOYADI/İMZA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
| **Kalite Birim Sorumlusu** | **Merkez Müdürü** |