|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **ULTRASONİK CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-165 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | VWR |
| Kullanım Amacı | Ses dalgaları ile temizleme |
| Sorumlusu | Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | iiozturk@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1-AMAÇ**

Bu kullanım talimatı, VWR ultrasonik banyonun güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**2-KAPSAM**

Ultrasonik banyo cihazında yapılabilen numune temizlik işlemlerini kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından, ultrasonik banyo cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-UYGULAMA**

Cihaz üzerindeki güvenlik bilgilerini okuyunuz.

İçinde suyu yokken ultrasonik banyoyu kullanmayınız. Gerektikçe küvet iç duvarındaki işarete kadar DI su ile doldurunuz.

Numunelerinizi doğrudan ultrasonik banyodaki suyun içine **atmayınız**. Numunelerinizi, doğrudan ultrasonik banyonun tabanına **bırakmayınız**. Numunelerinizi, ultrasonik banyonun küvetinde yüzebilecek ve içinde temizleyici sıvı/çözücü bulunan uygun bir kap/beher içinde cihazın sepetine bırakınız.

Ultrasonik banyonun yüzeyini, düğme ve göstergelerini temiz tutunuz.

Ultrasonik banyoyu çalıştırdıktan sonra gözetim altında tutun. Çalıştırıp kendi hâline gözetimsiz bırakmayınız.

En sağdaki ***başlat/bitir*** düğmesine basarak banyo işlemini başlatınız. İşlemi süre dolmadan durdurmak isterseniz aynı düğmeye tekrar basınız.