|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **KAROT CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-244 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Karot Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Karot Cihazı**

1. Karot makinesi, sehpasına yerleştirilir.
2. İstenen çapta karot ucu makineye takılır.
3. Karot makinesine bağlı olan su kanalına hortum takılarak düşük debide su verilir.
4. “I” tuşuna basılarak karot makinesi çalıştırılır.
5. Karot makinesi üzerindeki kol, saat yönünde çevrilerek karot ucunun karot alınacak yüzey ile teması sağlanır.
6. Karot ucunun eleman içerisinde ilerlemesi için makine üzerindeki kol yavaşça ileri itilmelidir.
7. İstenen derinliğe ulaşıldıktan sonra kol geri çekilerek karot ucu çıkarılır.
8. Su vanası kapatılır.
9. “0” tuşuna basılarak cihaz durdurulur.
10. Güç kablosu prizden çıkarılır.