|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **LABORATUVAR TİPİ YUVARLAK ÖRME MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-104 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | İpekçioğlu Makine |
| Kullanım Amacı | Örme kumaş numunesi üretimi için kullanılır. |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.
4. Kullanım bittikten sonra cihazın kapalı olduğuna emin olunuz.
5. Firnüsörü çalıştırınız.
6. Tansiyon ayarı yapınız.
7. Metraj göstergesini ayarlayınız.
8. Merdane ayarı yapınız.
9. May ayarı yapınız.
10. Örgüye başlamadan iğne illerinin açık olmasına dikkat ediniz.
11. İpliği mekiğe yerleştirmeden makineyi tam devir çalıştırınız.
12. İpliği mekikten geçirip yavaş yavaş yol veriniz.
13. Biriken örgünün kovanın içinden aşağı doğru akmasını sağlayınız.
14. Açma kapama düğmesini basıp makineyi kapatınız.
15. Makinenin fişini çekiniz.