|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU SERAMİK ÇİNİ FIRINI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-047 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | REFSAN SERAMİK ÇİN, FIRINI RS300  253.2.3/13/35091 |
| Kullanım Amacı | SERAMİK VE ÇİNİ ÜRÜN PİŞİRİMİ |
| Sorumlusu | Dilek KUYRUKCU – Serap YILDIRIM GEREN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [dkuyrukcu@nku.edu.tr](mailto:dkuyrukcu@nku.edu.tr) 0538 312 67 51  [sygeren@nku.edu.tr](mailto:sygeren@nku.edu.tr) 0533 421 58 52 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1- Fırın hiç bir koşulda maksimum sıcaklık üzerinde çalıştırılmamalıdır. Fırının çıkacağı maksimum sıcaklık 1040 derecedir.

2-Yağmurlu rüzgarlı ve fırtınalı havalarda fırın çalıştırılmamalıdır.

3-Fırın çalışırken kapağı kapalı olmalıdır, asla açılmamalıdır.

4-Fırın içine malzeme yüklenirken resistanslara ve termokupula temas etmemesine dikkat edilmelidir.

5-Fırın kesinlikle yanıcı maddelerle ve sıvılarla temas etmemelidir.

6-Fırın etrafında tiner, gaz yada benzin gibi yanıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

7-Fırın gıda maddesi pişirmek için kullanılmamalıdır.

8-Fırın yandığı sırada yoğun bir gaz çıkışı olmaktadır bu sürede fırın odasında durulmamalıdır.

9-Fırın 100 dereceye gelmeden soğutma amacı ile kapağı açık bırakılmamalı, kapağı en erken 100 derecede yavaş yavaş aralanarak açılmalıdır.

10-Fırın aşırı yüklenmemelidir.

11-Fırında bisküvi pişirimi yapıldığında camlar açık tutulmalı hava sirkilasyonu sağlanmalıdır.

12-Meydana gelecek herhangi bir arıza ve sıkıntı durumunda yetkili firma aranmalıdır.

\*0 274 225 17 18 YETKİLİ FİRMANIN NUMARASIDIR.