|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **GÜÇ KAYNAĞI (Matsusada) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-129 |
| Hazırlama Tarihi: | 08.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Matsusada |
| Kullanım Amacı | İlgili cihazlara güç sağlamak amaçlı kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz
2. Eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.
4. Cihazın kapalı olduğuna emin olunuz.

**Cihazı Açarken**

1. Güç düğmesinin kapalı (0) olduğundan emin olunuz.
2. “VOLTAGE” ve “CURRENT” düğmelerinin 0`da olduğundan emin olunuz.
3. Cihazın fişini prize takınız.
4. Güç düğmesini açınız (I)
5. “CURRENT” düğmesini çevirerek istenilen konuma ayarlayınız.
6. “OUTPUT” düğmesini açınız, 10 saniye bekleyiniz. Kırmızı göstergenin yanması, cihazın güç yüklemesine hazır olduğunu göstermektedir.
7. “VOLTAGE” düğmesini istenilen değere ayarlayınız.

**Cihazı Kapatırken**

1. “VOLTAGE” düğmesini (0)`a getiriniz.
2. “OUTPUT” düğmesini kapatınız.
3. “CURRENT” düğmesini (0)`a getiriniz.
4. Güç düğmesini kapatınız (0)
5. Cihazın fişini çekiniz.