|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **OTOKLAV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-215 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Tek-Bal / - |
| Kullanım Amacı | Yüksek sıcaklık ve buhar basıncı ile sterilizasyon işlemleri amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın duvar panelindeki 121 0C veya1310C düğmesinden açınız

Su eksikse doldurma vanasını açarak distile su ilave ediniz

Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında ve jeneratör odası basıncı 1 bar olduğunda örnekleri sepeti ile cihaza yerleştirerek kapağı kapatınız

Buhar tahliye vanasının kapalı olduğundan emin olunuz

Sterilizasyon odası vanasını açarak sterilizasyon odasının sıcaklığının istenilen sıcaklığa ve basınca gelmesini bekleyiniz

İstenilen sterilizasyon süresi sonunda cihazı duvar panelindeki düğmesinden kapatınız

Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve santrifüj kapağı kapatılır.

İstenilen sterilizasyon süresi sonunda cihazı duvar panelindeki düğmesinden kapatınız. Cihaz soğuyunca kapağı açıp örneklerinizi alınız

Buhar tahliye vanasını açınız, Sterilizasyon odası basıncının 0’a indiğinden emin olunuz