|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****MEKANİK KARIŞTIRICILAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-222 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Mtopo Ms 3040253.3.6/15/16074 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Mekanik Karıştırıcı cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Mekanik karıştırıcı düz, yatay ve titreşimsiz bir zemine yerleştirilir.

**2.** Cihazın karıştırıcı ucu vidalanarak başlık kısmına sabitlenir

**3.** Cihazın elektrik bağlantısını kontrol edilir.

**4.** Açma düğmesi I konumuna getirilerek cihaz açılır.

**5.** Cihazın ucu karıştırılacak olan numune içine daldırılır.

**6.** İstenilen karıştırma hızı ‘hız’ düğmesi ile ayarlanır.

**7.** Karıştırma bitince ‘hız’ düğmesi 0 konumuna getirilir.

**8.** Cihazın fişi çekilir.

**9.** Karıştırma çubuğu başlıktan çıkartılarak temiz bırakılır.