|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****ŞERİT TESTERE KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-360 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  |
| Kullanım Amacı | Malzeme kesimi |
| Sorumlusu  | Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Savaş Dalmış |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | idalmis@nku.edu.tr / 0282 250 23 45 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Çalışmaya başlamadan önce testereyi kontrol edin.
**2.** Arızalı ve çatlak olan testereleri kullanılmayın.
**3.** Testere daima gergin tutulmalı, germe tertibatı ile ayarlanmalıdır.
**4.** Testereyi amacına uygun kullanın.
**5.** Açma-Kapama anahtarı çalışmıyorsa testereyi kullanmayın.
**6.** Dar elbiseler giyin, elbise kollarını içeri kıvırın.
**7.** Çalışma esnasında uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanın.
**8.** Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi motoru durdurmadan testereye el sürmeyin.
**9.** Şerit değiştirme işlemi sırasında motoru durdurun.
**10.** Arıza durumunda testerenin motorunu hemen durdurun ve ekip şefine veya ilgililere haber verin.
**11.** Şerit testere bağlantıları en az ayda bir muayene ve kontrol edilmelidir.
**12.** Bakım onarım dışında testerenin koruyucularını çıkarmayın.
**13.** Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılmalıdır.
**14.** Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyin.
**15.** İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda ekip şefine veya ilgililere haber verin.