|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ**  **YIRTILMA MUKAVEMETİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-076 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | 18.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite 253.3.6/13/59321 |
| Kullanım Amacı | Kumaşların yırtılma mukavemetini ölçmek |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ [ayildiz@nku.edu.tr /](mailto:ayildiz@nku.edu.tr%20/)  Arş. Gör. Hayal OKTAY [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Standarda göre hazırlanmış numuneyi çeneler arasına yerleştiriniz.
3. Cihazın ekranında F1 butonu ile ayar menüsüne giriniz.
4. Bu ekrana ölçüm aralığı, pendulum, kat sayısı (tekstil ürünleri için 1 giriniz) ve brim giriniz.
5. F2 butonu ile Pendulum seçim ekranına giriniz. Uygun pendulum`u seçiniz, seçilen pendulum`u sarkaç üzerine yerleştirin.
6. F3 butonu ile sürtünme test ekranına giriniz ve start butonuna basarak testi başlatınız.
7. Kullandıktan sonra cihazın fişini prizden çıkartınız.

**UYARILAR!**

* Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
* Cihaz çalışırken elinizi yırtma bölgesinden uzak tutunuz.
* Ağırlıkları cihaz üzerinde bırakmayınız.
* Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.