|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **TAKLALI SERBEST DÜŞMELİ PİLLİNG TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-125 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | James H Heal |
| Kullanım Amacı | Taklalı serbest düşme prensibine göre çalışarak, kumaşların pilling özelliklerini incelemek için kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Numuneler standartlara uygun şekilde hazırlanır.
2. Cihazın içine mantar yerleştirilir.
3. Hazırlanmış olan numune standartlarda belirlenen miktarda lif ile birlikte cihazın içine konur ve kapağı kapatılır.
4. Cihazın fişi prize takılır ve cihaz çalıştırılır.
5. Deney süresi cihazın ekranından ayarlanır.
6. Cihazın kompresör bağlantısı açılır ve hava basıncı ayarlanır.
7. Deney cihaz üzerindeki ‘I’ tuşuna basılarak başlatılır.
8. Ayarlanan süre bittiğinde cihaz durur ve alarmı çalar.
9. Deney bittikten sonra cihaz kapatılır ve fişi prizden çekilir.
10. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
11. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.