|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **BUZDOLABI (Profilo) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-266 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Profilo Buzdolabı |
| Kullanım Amacı | Su ve atıksu ve diğer numunelerin korunması ve saklanması |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [lhtecer@nku.edu.tr](mailto:lhtecer@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz kuru ve havalandırılabilir bir ortamda olmalıdır.
2. Cihaz güneş ışığından ve ocak, fırın, kalorifer sistemlerinden uzakta bir yerde konumlandırılmış olması gerekir.
3. Açma/kapama tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır ve cihaz soğutmaya başlar.
4. Numune kapları ağzı kapatıldıktan sonra dolaba yerleştirilmelidir.
5. Sıcak numuneler dolaba yerleştirilmemelidir.
6. Soğutucu sirkülasyon delikleri kapatılmayacak şekilde numuneler yerleştirilmelidir.
7. Soğuk depolama bölümünde özel numuneler korunmalı, donma olacağı için cam şişe gibi kapalı kapların yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır.
8. Dolap belirli periyotlarda temizlenmelidir.