|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****ELEK TİTRETME CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-335 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Yüksel Kaya Makina |
| Kullanım Amacı | Metal tozunun tane boyutunun ölçülmesi |
| Sorumlusu  | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | akarakoca@nku.edu.tr0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin monofaze fişe takıldığından emin olunur,
2. Elekler en alttan itibaren küçükten büyüğe doğru makinenin üstüne koyulur,
3. En üst eleğin üzerindeki kol sıkıştırılarak elekler sabitlenir,
4. Cihazın start tuşuna basılır ve makine titreşim vermeye başlar,
5. İşlem bitiminde sabitleyici kol sökülüp elekler makineden çıkartılır,
6. Makinenin fişi çıkartılarak işlem tamamlanır.