|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYASAL TEKSTİL MUAYENELERİ LABORATUVARI****SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-144 |
| Hazırlama Tarihi: | 12.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Elektro-Mag/M615M |
| Kullanım Amacı | Karıştırma işlemlerinde kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini 220 V topraklı prize takınız.
2. Kapağı açınız.
3. Tüpleri dengeli ve karşılıklı olarak godelere yerleştiriniz.
4. Kapağı kapatınız.
5. Hız ayar düğmesini çevirerek istenilen değere getirin ayarlayınız.
6. Zaman ayar düğmesini çevirerek istenilen zamanı ayarlayınız.
7. Açma kapama düğmesini ‘on’ konumuna getirerek cihazı çalıştırınız.
8. Cihaz tamamen durunca kapağı açarak tüpleri çıkarınız.
9. İşiniz bittikten sonra cihazın fişini prizden çıkarınız.

10.Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.

11.Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.

12.Cihaz çalışırken kapağı açmayın.

13.Cihazın içerisinde tüp bırakmayınız.