|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU**  **EGZOZ EMİSYON CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-040 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Mobydic / … / …  253.2.3/21/192 |
| Kullanım Amacı | Benzinli ve dizel taşıtların egzoz emisyon değerlerini tespit etmek |
| Sorumlusu | Doç.Dr. Hüseyin ŞANLI |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | hsanli@nku.edu.tr  0 532 370 90 25 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazı güç düğmesinden çalıştırınız.

**2.** Cihaz bilgisayarını güç düğmesinden çalıştırınız.

**3.** Cihaz ekranını güç düğmesinden çalıştırınız.

**4.** Bilgisayar ekranından egzoz emisyon ölçümü yapılacak aracı seçiniz

**5.** Benzin motorlu taşıtlarda egzoz emisyon ölçümü yapmak için mavi renkte probu taşıtın egzoz borusuna mandalı ile bağlayınız.

**6.** Dizel motorlu taşıtlarda egzoz emisyon ölçümü yapmak için siyah renkte probu taşıtın egzoz borusuna mandalı ile bağlayınız.

**7.** Egzoz emisyon cihazının ekranındaki başlat sekmesine tıklayarak emisyon testini başlatınız.

**8.** Egzoz emisyon cihazının ekranında sonuçlar belirinceye kadar teste devam ediniz.

**9.** Egzoz emisyon testi bittikten sonra cihazın probunu aracın egzoz borusundan çıkartınız.