|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ**  **HASSAS TERAZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-341 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Shimadzu Corporation/ATX 224 |
| Kullanım Amacı | Hassas kütle ölçümü |
| Sorumlusu | Doç. Dr. Kenan ÇINAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [kcinar@nku.edu.tr](mailto:kcinar@nku.edu.tr)  0282 250 2371 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin monofaze fişe takıldığından emin olunur,
2. Makinenin start düğmesine basılarak makine açılır,
3. Makinenin kendini kalibre etmesi beklenir,
4. Tartılacak numunenin konulacağı kabın darası alınır,
5. Numune kabının darasını almak için cihazın enter tuşuna basılır,
6. Dara alındıktan sonra numune tartılmak üzere kabın içine koyulur,
7. Terazinin kapağı numune koyulduktan sonra kapatılır,
8. Ekranda ok işaretini gördükten sonra tartım değeri okunur,
9. İşlem bitiminde numuna kabıyla beraber çıkartılıp cihaz fişten çıkartılır.