|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **CLASS II KABİN CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-205 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | HealSafe |
| Kullanım Amacı | Hücre kültürü |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Cenk ARAL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | caral@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz tam kapalı konumdaysa açma/kapama tuşuna basarak ilk önce cihazı açınız. Cihazın kendine gelmesi için bekleyiniz.
2. Ön ekranda bulunan **BLOWER** tuşuna basarak havalandırmayı çalıştırınız (Tuşun üzerinde yeşil ışık yanacaktır.)
3. Işığı açmak isterseniz **LAMP** tuşuna basınız.
4. Kabin içerisinde elektrik prizini kullanacaksanız lütfen **AUX** tuşuna basınız.
5. Sol taraftaki ekranın yanında bulunan **yukarı/aşağı** yön tuşlarından yukarı olanına basarak, cam panelin yukarı çıkmasını sağlayınız. Kabinin kenarında camın duracağı yer işaretlenmiştir. Oraya kadar cam kalkınca yukarı tuşuna basmayı bırakınız.
6. Sol tarafta bulunan ekranda **SELF FILTERING** yazısını gördüğünüzde kabinin içinin sterilizasyonu devam ediyor demektir. Lütfen **SİSTEM SAFE** yazısını görene kadar kabini kullanmayınız.
7. Kabin içerisi steril olduğunda ilk önce %70 alkol ile zemini siliniz. Ardından dışarıdan içeri koyacağınız her şeyi %70 alkol ile sildikten sonra içeri alınız.
8. Kabin içerisindeki **PİPET SETLERİNİ, PİPET UÇLARINI**, **TÜP STANDLARINI** içeriden dışarıya çıkarmayınız.
9. Kabin içerisinde çalışırken **Down Flow Velocity** uyarısı ile cihaz ikaz sesi gelebilir. Bu durumda çalışmaya devam edebilirsiniz. Bir süre sonra tekrardan sistem safe yazısını göreceksiniz.
10. Kabin içerisindeki işiniz bittikten sonra, çıkması gereken malzemelerinizi (Besiyeri, flasklar, tüpler vb) çıkarıp, zemini %70 alkol ile temizleyiniz.
11. Ardından **yukarı/aşağı** tuşlarını kullanarak ön cam paneli sonuna kadar indiriniz.
12. **Blowerı** kapatınız
13. **LAMPı** kapatınız
14. **AUXı** kapatınız
15. **UV** tuşuna basarak, 30 ve 60 dakika seçeneklerinden birini seçerek kabinin sterilizasyonunu gerçekleştiriniz. İşlem sonunda UV kendiliğinden kapanacaktır. Tekrar kapatmanıza gerek yoktur.
16. Eğer uzun süre kabini kullanmayacaksanız açma/kapama tuşundan cihazı kapatabilirsiniz. Karşınıza cihaz kapatılsınmı sorusu çıkacaktır **yukarı/aşağı** tuşları ile **YES** seçeneğine gelip **ENTER** a basınız. (TERCİHE BAĞLI)