|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ**  **ETÜV CİHAZI (Memmert ve Termal Marka) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-170 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Memmert ve Termal marka |
| Kullanım Amacı | Kimya laboratuvarında kimyasal maddelerin ve cam malzemenin kurutulmasını sağlar |
| Sorumlusu | Ar.Gör.Dr. Ozan Süleyman Ürgüt,  Ar.Gör.Dr. Deniz Ceyhan |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [ourgut@nku.edu.tr](mailto:ourgut@nku.edu.tr)  [dceyhan@nku.edu.tr](mailto:dceyhan@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Endüstri, bilim, araştırma ve malzeme testlerinde sıcaklık kontrolü için kullanılan klasik kuru hava sterilizatörüdür. Yüksek kaliteli, hijyenik, kolay temizlenen paslanmaz çelikten imal edilmiş, teknolojik olarak mükemmelleştirilmiş. Havalandırma ve kontrol teknolojisi, aşırı sıcaklık koruması ve hassas ayarlanmış ısıtma teknolojisi sayesinde sorunsuz çalışma imkanı sunar.

Sıcaklık Aralığı: Ortam sıcaklığı - 300 °C, kapasite: 53 L, ızgara sayısı: 1 adet (max:4), net ağırlık: 57 kg, maksimum yükleme: 50 kg, voltaj : 230 V, frekans: 50/60 Hz, elektrik yükleme: 2000 W, ayarlama doğruluğu: 99.9 °C’a kadar: 0.1.