|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **BOYA EKSTRAKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-095 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Termal Lab. |
| Kullanım Amacı | Boyarmadde eldesinde kullanılan ısıtıcıdır. |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.
3. Cihazın ön tarafında bulunan On-Off tuşu ile cihaz açılır.
4. Termometre tuşuna basılı tutularak sıcaklık ayarlanır.
5. Saat tuşuna basılı tutularak süre ayarlanır.
6. Start düğmesine bir kere basılınca program çalışmaya başlar.