|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****MASA TİPİ TORNA CİHAZI 2 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-350 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Jetco JML-3S / 253.2.3/13/13524 |
| Kullanım Amacı | Talaşlı imalat |
| Sorumlusu  | Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Savaş Dalmış |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | idalmis@nku.edu.tr / 0282 250 23 45 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Güvenlik talimatını okumadan cihazı kullanmayınız.
2. Güvenlik gözlüğünü takınız.
3. Makinenin fişi takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
4. İşlenecek parçayı aynaya uygun şekilde yerleştirip aynayı sıkınız.
5. Gerekli kalibrasyon, devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.
6. Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kapatıp araba üzerinde sağda bulunan kolu dönüş yönünüze göre aşağı veya yukarı kaldırarak makineyi çalıştırınız.
7. Araba üzerinde bulunan kontrol kollarını kullanarak gerekli kesme işlemlerini yapınız.
8. Araba üzerinde sağda bulunan kolu ortaya getirerek makineyi durdurunuz. Acil durumlarda acil kapama butonuna basın.
9. Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kaldırınız ve işlenen parçayı torna aynasını gevşeterek çıkarınız.
10. Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.
11. Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.