|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **ÇEKER OCAK CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-177 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | TURA ÇELİK/ Çeker Ocak |
| Kullanım Amacı | Çalışma sırasında açığa çıkan ve rahatsız edici derecede yoğun olan kokuların, ısıların ve/veya solunması tehlike yaratabilecek asit gibi benzeri bileşenlerin tahliye edilmesini sağlama amacıyla kullanılmaktadır |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Rıfat BİRCAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [rbircan@nku.edu.tr](mailto:rbircan@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |
| --- |
| Cihazın sol tarafında üstte yan yana bulunan iki şalteri yukarı konumuna alarak cihaza elektrik gelmesini sağlayınız |

|  |
| --- |
| Sol tarafta ortada bulunan siyah renkli O-I ayar özellikli düğmeyi kullanarak cihazın içerisindeki lambayı yakınız veya söndürünüz |

|  |
| --- |
| Döner elektrik düğmesi ile içerde yer alan fanın hızı ayarlanır. |

|  |
| --- |
| En altta yer alan üç adet elektrik prizini, çeker ocak içerisine koyulan diğer cihazlara elektrik sağlamak için kullanınız. Her hangi bir acil durumda kırmızı renkli butona basarak cihaza gelen elektriği kesiniz |

|  |
| --- |
| Cihaz kapatılmak istendiğinde 2 adet şalteri indirerek cihazı kapatınız |