|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU****LAB-LINE (ÇALKALAMALI) İNKÜBATÖR (ETÜV)** **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-426 |
| Hazırlama Tarihi: | 04.04.2023 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | LAB-LINE / ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR/253.3.6/13/59869-59870 |
| Kullanım Amacı | Laboratuvar deney çalışmaları yapmak  |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Aysel İÇÖZ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta) | aicoz@nku.edu.tr  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Cihazın kapağını açınız. Hareketli platform üzerine örnek kaplarını yerleştiriniz. Platform üzerinde örnekleri cihaz çalışırken kırılmayacak şekilde uygun biçimde yerleştiriniz.
3. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
4. Timer düğmesi çevrilerek istenilen süreyi ayarlayınız.
5. Temparature düğmesi çevrilerek istenilen sıcaklık ayarını yapınız.
6. Speed-control düğmesi çevrilerek istenilen hız ayarını yapınız.
7. Cihazın yanında bulunan Power (ON/OF) düğmesinden açınız.
8. İstenilen işlem bittiğinde cihazı Power (ON/OF) düğmesinden kapatınız.
9. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.