|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****ÇALKALAMALI SU BANYOSU KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-134 |
| Hazırlama Tarihi: | 08.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Elektro-Mag/ M96 KPK |
| Kullanım Amacı | Karıştırma işlemlerinde kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın besleme kablosunu “TOPRAKLANMIŞ” prize takınız.
2. Banyo tankını kullanılır hacim ölçüsünde saf su ile doldurunuz.
3. Numune kaplarını banyo tankına yerleştiriniz.
4. SET tuşuna bastığınızda t.t.E.l gösterge ekranı görünecektir.
5. SET tuşuna basılı tutup, yön tuşları ile istenilen sıcaklık değerini seçip, SET tuşunu bırakınız.
6. Aynı şekilde SET ve yön tuşları ile zamanı ayarlayınız.
7. Zamanlamayı başlatmak için start tuşuna basınız.
8. İşlem bittiğinde çalan alarmı kapatmak için stop tuşuna basınız.
9. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
10. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
11. Banyo içerisine numunelerinizin dökülmemesine özen gösterin, döküldüğü takdirde suyu boşaltıp temiz bir biçimde bırakınız.
12. Çalışmanız bittiğinde cihazı ve etrafını temizleyerek kapalı konumda bırakınız.