|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****TERAZİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-229 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Ohaus Corporation253.3.4/13/75422 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Terazi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın orta alt bölümünde bulunan kısımda verilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.

**2.** On/off düğmesine (en soldaki) basarak cihazı açınız.

**3.** Ekranda 0 g görüldüğünde tartım kabını metal terazi tablasına koyunuz.

**4.** Dara alınız (0/T düğmesine basarak).

**5.** Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

**6.** Tartım bittikten sonra on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

**7.** Cihaz temizlenir.