|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU KURU HAVALI STERİLİZATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-013 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NÜVE FN 400 KURU HAVALI STERİLİZATÖR253.3.6/13/41226 |
| Kullanım Amacı | STERİLİZASYON |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | sbgok@nku.edu.tr; syikmis@nku.edu.tr05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Sıcaklık ayar butonuna basınız.
2. Çalışacağınız sıcaklık değerini sıcaklık ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.
3. Sıcaklık ayar butonuna tekrar basarak ayarladığınız değeri hafızaya alınız.
4. Zaman ayar butonuna basınız.
5. Sıcaklık ekranında ‘t ın’ ibaresi çıkacaktır. Çalışacağınız süre değerini zaman ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız (1 dakika-99,9 saat, Hold: süresiz çalışma )
6. Zaman ayar butonuna tekrar basınız.
7. Sıcaklık ekranında ‘dly’ ibaresi çıkacaktır. Çalışacak olan programın ne kadar zaman sonra başlayacağını gösteren gecikme zamanını, zaman ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız (1dakika-99,9 saat)
8. Zaman ayar butonuna basarak değerleri kaydediniz.

 **Start / Stop** butonuna basarak programınızı çalıştırabilirsiniz.

**NOT:** Program çalışması sırasında süre sayımı, cihaz ayarlanan sıcaklık değerine ulaştıktan sonra başlar.