|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **NEM TAYİN CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-295 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Precisa XM 60 |
| Kullanım Amacı | Nem tayin cihazı, değişik malzemeler içindeki bağıl nem miktarını belirlemek için kullanılan bir laboratuvar ölçüm enstrümanıdır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Örnek hazırlayınız ve cihazı çalıştırınız.

2. Ölçüm yapıldıktan sonra ölçülmüş değer silinmedikçe kayıtlı kalır.

3. Ölçüm yapıldıktan sonra son ölçülen değer hafızadan silinmedir.

4. Bir sonraki örneği örnek tavasına koymadan önce ekran 0,0 g gösterdiğinden emin olunuz.