|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****ORBİTAL KARIŞTIRICI (Biosol/OS-10) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-142 |
| Hazırlama Tarihi: | 12.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Biosol/OS-10 |
| Kullanım Amacı | Karıştırma işlemlerinde kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Numuneyi çeneler arasına yerleştiriniz.
3. RPM düğmesine basın. Devir yön düğmeleri ile devir ayarını yapınız.
4. TIME düğmesine basın. Zaman yön düğmeleri ile zaman ayarını yapınız
5. Cihazı durdurmak ve başlatmak için RUN/STOP düğmesine basınız.
6. Kullandıktan sonra cihazın fişini prizden çıkartınız.