|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GERBER SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-014 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | GERBER SANTRİFÜJ (NÜVE)  253.3.6/13/41230 |
| Kullanım Amacı | Süt ve süt ürünlerinde yağ tayini |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [sbgok@nku.edu.tr](mailto:sbgok@nku.edu.tr); [syikmis@nku.edu.tr](mailto:syikmis@nku.edu.tr)  05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. |
| 2 | Bütirometreleri yerleştiriniz. |
| 3 | Dijital ekrandan süreyi ayarlayınız. |
| 4 | Süreyi ayaraladıktan sonra START düğmesine basınız. |
| 5 | Süre bittikten sonra Stop düğmesine basarak kapağı açınız. |
| 6 | Kapağı santrifüj çalışırken açmayınız. |
| 7 | Elektrik bağlantısını kesiniz. |
| 8 | Cihazı temizleyiniz. |