|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **HASSAS TERAZİ (Precisa) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-131 |
| Hazırlama Tarihi: | 08.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Precisa |
| Kullanım Amacı | Deney malzemelerinin tartımında kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Su terazisinin denge konumunda olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cihazı açma/kapama düğmesine basarak açınız.
4. Tartım yapılacak kabı terazinin üzerine yerleştirin ve dara alma düğmesine basarak darasını alınız.
5. Gösterge sıfırlanınca tartım işleminizi gerçekleştiriniz.
6. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız.
7. Cihazın üzeri ve etrafının temizliğini yapınız.
8. Cihazın fişini prizden çekiniz.