|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU OTOKLAV CİHAZI****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-020 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | OTOKLAV (WISECLAVE)253.3.6/13/41228 |
| Kullanım Amacı | Sterilizasyon |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | sbgok@nku.edu.tr; syikmis@nku.edu.tr05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

* Otoklav açma kapatma düğmesinden açılır.
* Her ikisinde de öncelikle su seviyesi kontrol edilir.
* Otoklavın su seviyesi işaret çizgisinin altında ise distile su ilave edilerek su seviyesinin optimum noktaya gelmesi sağlanır.
* Sterilizasyon işlemini doğru yapıp yapmadığını anlamak amacı ile steril edilecek her bir malzemenin üzerine otoklav bandı yapıştırılır ya da malzemelerin arasına Stik şeklinde indikatör yerleştirilir.
* Otoklavın içine malzemeler yerleştirilir ve kapak kapatıldıktan sonra vidaları karşılıklı gelecek şekilde sırasıyla sıkıştırılarak kapatılır.
* Set düğmesine basılarak sıcaklık ekranına geldiğinde döner düğme yardımıyla ayar yapılır. Set düğmesinden aynı şekilde zaman ayarı yapılır.
* START/ STOP düğmesinden çalıştırılır.
* Otoklavın çalışması bittikten sonra kapak kilidi açılır.
* Cihaz “Açma/Kapatma” düğmesinden kapatılır.
* İndikatörlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. İndikatörlerde gerekli değişim gözlendikten sonra steril olan malzemeler uygun şekilde otoklavdan çıkarılır.