|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ**  **ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-336 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | PCD-E6000 Serials |
| Kullanım Amacı | Isıtma ve kurutma amaçlı kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç. Dr. Soner ÇELEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [scelen@nku.edu.tr](mailto:scelen@nku.edu.tr)  (0282) 250-2366 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
3. Cihazın kapağını açınız.
4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
6. “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
7. “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
9. İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.