|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-007 |
| Hazırlama Tarihi: | 12.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Sterilizatör -253.3.6/12/15034 |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Personel ve Öğrencileri |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN  [rbakalin@nku.edu.tr](mailto:rbakalin@nku.edu.tr) |

**CİHAZ KULLANMA TALİMATI**

**1.** Ön paneldeki Aç/Kapa açarak cihaz çalıştırılır. Cihazda akım varsa lamba yanacaktır.

**2.** Ön paneldeki 60-240 C° arasında skalası bulunan termostat düğmesinden istenilen çalışma derecesi ayarlanır. Cihaz, istenilen ısı derecesine gelene kadar, termostatı aralıklarla açıp kapar ve bu esnada ikaz lambasının yanıp sönmesi normaldir.

**3.** Cihaz istenilen çalışma derecesine geldiğinde, gerekiyorsa rafların yüksekliği ayarlanarak sterilizasyon yapılacak malzeme yerleştirilir. Isı homojenliğinin etkilenmemesi için raf yüzeyleri tamamen örtülmemelidir.

**4.** Kuru hava sterilizasyonu için gerekli ısı genellikle 180 C°’dir. Cihaz kabininin üst kısmında bulunan hava ayar kapakçığı rutubet, duman, gaz vs.’nin dışarı atılması içindir; açık durması ısı derecesini etkilemez.

**6.** Kapı mandalı çekilerek kapak açılır.