|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ** **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****JAR TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-287 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Jar Test, VELP FCGS |
| Kullanım Amacı | Fiziko-kimyasal arıtma işlerinde kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Numunenin çalışılacağı hacme göre ve cihazın pedallarının genişliğine uygun beher seçilir.

2. Gerekli hacimde numune beherlere konur.

3. Pedalların beherin tabanına ve çeperlerine çarpmayacak şekilde numune içeren beherler cihazın pedallarının altına yerleştirilir.

4. Cihazın fişi prize takılır

5. Cihazın üzerindeki düğmelerle gerekli karıştırma hızı (RPM) ayarlanır. Cihaz çalıştırılır.

6. Çalışma bittikten sonra cihazın düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

7. Pedallar beherlerin içinden çıkarılır. Beherler pedalların altından çekilir.

8. Cihazın pedalları temizlenir.

9.Cihazın fişi prizden çekilir.