|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****ROTARY EVAPORATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-158 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | IKA/ RV-8/ 253.3.6/14/2692 |
| Kullanım Amacı | Çözücü Uҫurulması |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. Hakan KANDEMİR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | hknkandemir@gmail.com  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz kontrol ve banyo fişlerini prize takınız.
2. Aç/Kapa anahtarları ile cihazı ve cihaz su banyosunu çalıştırınız.

3. Çözücü dolu balonu kondenserin dönen ucuna yerleştiriniz.
4. Banyo kontrol paneli üzerindeki yuvarlak butonuna basıp düğmeyi çevirerek sıcaklık değerini ayarlayınız.

5.Cihazın kondenserine toplama balonunu takınız.

6. Asansörü aşağı indirerek balonu su banyosuna yerleştiriniz.
7. Asansörün üst kısmındaki cihaz kontrol paneli üzerindeki yuvarlak butona basarak kondenserin dönmesini sağlayınız, aynı butonu çevirerek hız değerini ayarlayanız.

8. Vakum musluğunu kapatınız.

9. İşlemi durdurmak için döndürme düğmesine basarak döndürmeyi durdurunuz.

10. Vakum musluğunu açıp içerideki havanın tamamen boşalmasını bekleyiniz.

11. Balonunuzu kondenserden çıkarınız.

12. Cihaz cam malzemelerini uygun çözücülerle temizleyiniz.