|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ** **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-307 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Aquamate Thermo Spectronic |
| Kullanım Amacı | Spektrofotometrik ölçümler |
| Sorumlusu  | Prof.Dr.Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın arkasındaki POWER düğmesine basılır.

2. Ekranın açılması beklenir.

3. Ekranda LİBRARY tuşuna basılır.

4. Numunenin türü amonyak, nitrit, ağır metaller vb. hangisiyse ona göre analiz elemanları seçilir.

5. Önce şahit numune küvete konularak ölçüm için ZERO tuşuna basılır ve sıfırlama yapılır.

6. Daha sonra numune ışık küvete doldurularak ışık yoluna konulur ve RUN tuşuna bazılır.

7. Ekrandaki değer kaydedilir.

8. Başka bir analiz yapılacaksa HOME tuşuna basılır ve aynı işlemler tekrarlanır.