|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****ÇALKALAYICI (**BİOSAN 10i**) CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-268 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BİOSAN 10i |
| Kullanım Amacı | ÇALKALAYICI |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Cihazın arkasında bulunan On/Of düğmesine basınız.
3. Nunumelerinizi sallanmayacak şekilde yerleştiriniz.
4. Time bölümünde oklar yardımı ile süreyi ayarlayınız.
5. RPM bölümünde oklar yardımı ile çalkalama hızını ayarlayınız.
6. Run/Stop düğmesine basarak cihaz çalkalamasını başlatınız.
7. Cihazın süresi bittikten sonra kendisi duracak ve alarm verecektir.
8. Alarm sesini kapamak için Run/Stop düğmesine basınız.
9. Numunelerini cihaz içerisinden çıkarınız.
10. Cihazın arkasında bulunan On/Of düğmesine basınız.
11. Cihazın fişini prizden çıkarınız.