|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ**  **ABRASİV AŞINMA CİHAZI 2 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-327 |
| Hazırlama Tarihi: | 14.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | .. |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | 253.2.3/13/13526 |
| Kullanım Amacı | Malzemelerin abrasiv aşınma dayanımını belirlemek |
| Sorumlusu | Dr. Öğr. Üyesi İ. Savaş DALMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [idalmis@nku.edu.tr](mailto:idalmis@nku.edu.tr)  0282 250 2345 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin trifaze prize takıldığından emin olunur,
2. Makinenin tamburuna zımpara kağıdı yapıştırılır,
3. Aşındırılacak numune numune tutacağına bağlanır,
4. İstenilen yük numune tutacağının bulunduğu kola takılır,
5. Makinede bulunan kollar vasıtasıyla tamburun dönme hızı ayarlanır,
6. Start düğmesine basılarak makine çalıştırılır,
7. İşlem bitiminde makine durdurulur ve numune tutacaktan çıkarılır,
8. Zımpara kağıdı tamburdan sökülür,
9. Fiş prizden çıkartılarak işlem tamamlanır.