|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ** **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****WTW/ INOLAB OXİCAL SL CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-324 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | WTW/ InoLab OxiCal SL |
| Kullanım Amacı | Su ve atıksu örneklerinde oksijen ölçümü  |
| Sorumlusu  | Prof.Dr.Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.
2. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
3. Güç düğmesini açınız.
4. Cihaz üzerindeki kalbirasyon simgesi yanıp sönüyor ise cihazı kalibre ediniz
5. On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
6. Kalibrasyon için cihazın probunu takınız.
7. CAL tuşuna basınız.
8. Cihaz havada kalibre edilmelidir
9. Kalibrasyon basınç ve tuzluluk değerleri için revize edilmelidir
10. Kalibrasyondan sonra, Cal simgesinin yanıp sönmediğinden emin olunuz