|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU**  **SANAYİ TİPİ DÜZ DİKİŞ MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-497 |
| Hazırlama Tarihi: | 05.04.2023 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | JUKİ DDL-8300 /DÜZ DİKİŞ MAKİNASI  253.2.3/13/59607-59612,59621 |
| Kullanım Amacı | Atölye çalışmaları yapmak |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Nazan ÖZCAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta) | [nozcan@nku.edu.tr](mailto:nozcan@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinayı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2. Dikiş ipliklerini gerekli kılavuzlardan geçirdikten sonra fişi prize takınız ve “ON” düğmesine basınız.
3. Makinenin iğnesi, ayağı, adım ayarı, yağ seviyesi ve ürüne göre zikzağı kontrol ediniz.
4. Makinenin altındaki pedalın arka tarafına basılarak ayak kaldırınız.
5. Ürün dikilecek şekline göre hazırlanarak ayağın altına koyunuz.
6. Pedalın ön tarafına basılarak ürün dikiniz.
7. Üründeki dikim bittikten sonra pedalın arkasına basılarak ürün kestiriniz.
8. Dikiş esnasında hareketli parçalardan elinizi uzak tutunuz.
9. Dikim işlemi bittikten sonra makinenin sağındaki OF düğmesine basılarak makine kapatınız.
10. Çalışırken elektrik kesildiğinde, iğne veya diğer parçaların değişiminde veya makine bakım esnasında makineyi kapatmayı ve fişi prizden çekmeyi veya şalteri indirmeyi unutmayınız.