|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****HASSAS TERAZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-159 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Kern |
| Kullanım Amacı | Tartım |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | iiozturk@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Hassas Terazi cihazının tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat; kullanılan Hassas Terazi cihazını kapsamaktadır.

**3. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

**4. UYGULAMALAR**

4.1.Kullanım Şekli

1) Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın orta alt bölümünde bulunan kısımda verilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.

2) On/off düğmesine (en soldaki) basarak cihazı açınız.

3) Ekranda 0 g görüldüğünde tartım kabını metal terazi tablasına koyunuz.

4) Dara alınız (0/T düğmesine basarak).

5) Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

6) Tartım bittikten sonra on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

7) Cihaz temizlenir.