|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **PİLLİNG BOX KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-123 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Healink |
| Kullanım Amacı | Kumaşların boncuklanma özelliklerini incelemek için kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Kutuların mandalını açınız, test edilecek numuneyi plastik silindirlere sarınız.
2. Plastik silindirleri, kutulara geri koyup mandalları kapatınız.
3. Cihazın fişini topraklanmış prize takınız.
4. Cihazın üzerindeki sayacı sıfırladıktan sonra cihazı start tuşu ile çalıştırınız.
5. Makine çalışırken yaklaşmayınız, oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olunuz.
6. Cihaz üzerindeki sayaçtan tur devrini okuyunuz.
7. Cihazı durdurmak için stop tuşuna basınız.
8. Cihazın tamamen durduğuna emin olduktan sonra test kutularını boşaltınız.
9. Cihazın fişini prizden çekiniz.