|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ**  **ULTRASONİK KARIŞTIRICI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-078 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | 18.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Baysonic- 253.2.3/13/13603 |
| Kullanım Amacı | Çözeltilerin ultrason yardımıyla karıştırılması |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ [ayildiz@nku.edu.tr /](mailto:ayildiz@nku.edu.tr%20/)  Arş. Gör. Hayal OKTAY [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın ve etrafının temizliğini yapınız.
2. Cihazın fişini 220V topraklı prize takınız.
3. Açma/kapama (Line switch) düğmesini ‘0’ konumundan ‘I’ konumuna getiriniz.
4. Yükleme kontrol düğmesini (Check) düğmesini bir kademe sağa çeviriniz.
5. İşlem yapılacak çözeltiyi ultrason kolunun atına yerleştiriniz.
6. Cihazın asansör kolunu döndürerek, ultrason cihazının kolunu çözeltinin içine kadar
7. indiriniz.
8. İşlem bittikten sonra ultrason cihazının kolunu döndürerek kaldırınız.
9. Yükleme kontrol düğmesini (Check) düğmesini bir kademe sola çeviriniz.
10. Açma/kapama (Line switch) düğmesini ‘I’ konumundan ‘0’ konumuna getiriniz.
11. Cihazın fişini prizden çekiniz.