|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ**  **FİTİL VE ŞERİT ÇIKRIĞI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-089 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | 18.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | SDL Atlas- 253.2.3/13/13597 |
| Kullanım Amacı | Fitil ve şeritlerin numara ölçümünde kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ [ayildiz@nku.edu.tr /](mailto:ayildiz@nku.edu.tr%20/)  Arş. Gör. Hayal OKTAY [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Fitil makarasını askıya takınız.

2. Fitilin (ya da şeridin) ucunu çıkrığın üzerine yerleştiriniz.

3. Baskı silindirini çıkrığın üzerine indirerek, fitili sabitleyiniz.

4. Cihaz üzerindeki sayacı sıfırlayınız.

5. Çevirme kolu ile çıkrığı çeviriniz.

6. İstenilen tur sayısına gelindiğinde, fitili kesme aparatı ile kesiniz.

7. Baskı silindirini kaldırıp, sarılan numuneyi alınız.