|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****BALON ISITICILI KARIŞTIRICI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-094 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Özel Üretim |
| Kullanım Amacı | Laboratuvar genel deneyleri ısıtma ve karıştırma işlemleri için kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takın.
2. Çalışmak istediğiniz numuneyi uygun düzenek ile cihaza yerleştirin.
3. Çalışmak istediğiniz bölgedeki açma/kapama düğmesini “off” konumundan “on” konumuna getirin.
4. Isıtma yapmak için ısıtıcı ayar düğmesini istenilen kademeye getirin.
5. Çalışmanız bittiğinde ısıtıcı ayar düğmelerini en düşük kademede bırakın.
6. Açma/kapama düğmelerini ‘on’ konumundan “off” konumuna getirin.
7. Cihazın fişini prizden çıkarın.
8. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyin.
9. Uçucu, koku verici numunelerle çalışırken mutlaka çeker ocağı kullanın.
10. Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakın.
11. Cihazı eğitim almadan kullanmayın.