|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HALKALI ÖĞÜTÜCÜ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-340 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Yüksel Kaya Makina |
| Kullanım Amacı | Metal tozunun tane boyutunun küçültülmesi |
| Sorumlusu | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [akarakoca@nku.edu.tr](mailto:akarakoca@nku.edu.tr)  0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin trifaze fişe takıldığından emin olunur,
2. Makinenin yan taraflarında bulunan kıskaçlar açılarak makinenin üst kapağı açılır,
3. Makinenin içerisinde bulunan numune kabının kapağı açılarak numune kabın içerisine kap çok dolmayacak şekilde boşaltılır,
4. Numune kabının kapağı kapatılıp makinenin üst kapağı da kıskaçlarına tutturularak kapatılır,
5. Makinenin çalışma süresi ayarlandıktan sonra start düğmesine basılır ve makine çalışmaya başlar,
6. Girilen süre tamamlanınca makine durur,
7. İşlem bitiminde makinenin üst kapağı açılıp numune kabı makineden alınarak uygun bir yerde öğütülen numune kabın içerisinden alınır,
8. Numune kabı temizlendikten sonra tekrar makinenin içerisine konulur ve makinenin üst kapağı kapatıldıktan sonra fiş prizden çıkartılır.