|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ** **DEMİR ÇEKME TEST CIHAZI KULLANMA TALİMATI**  | Doküman No: |  EYS-TL-237 |
| Hazırlama Tarihi: |  13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: |  -- |
| Revizyon No: |  0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: |  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Demir Çekme Test Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu  | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346yeavsar@nku.edu.tr |

 **CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

 **Demir Çekme Test Cihazı**

1. Güç kablosu prize takılır.
2. Basınç aleti ve yazıcı üzerindeki anahtar ‘‘ I ’’ konumuna getirilir.
3. Numune basınç aletindeki tablalar arasına, tablaların merkezine gelecek şekilde yerleştirilir ve kapağı kapatılır.
4. Kumanda bölgesinden numuneye yükleme hızı ayarlanır.
5. Program üzerinden başlat’ a tıklayarak sistem devreye sokulur.
6. Çekme işlemi sona erdiğinde değerler kaydedilir ve program kapatılır.
7. Güç kablosu prizden çekilir.