|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ**  **SU BANYOLARI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-226 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Nüve NB 20  253.3.6/15/11353 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Su banyosu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [ngulsahgulenc@nku.edu.tr](mailto:ngulsahgulenc@nku.edu.tr),  oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.

**2.** Su seviyesi kontrol edilir ve eğer gerekiyorsa cihaz içinde belirtilen yüksekliğe kadar su ile doldurulur.

**3.** İlgili malzeme su banyosu içine konulur.

**4.** Cihazın On/off düğmesinden “on” seçilerek cihaz çalıştırılır.

**5.** Kontrol panelinden istenen sıcaklık “temperature” butonundaki yukarı ve aşağı oklarıyla ayarlanır.

**6.** Kontrol panelinden istenen süre “time” butonundaki yukarı ve aşağı oklarıyla ayarlanır.

**7.** İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.